### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

### КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

## РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2020г. №500

с. Кетово

**Об утверждении внесения**

**изменений в Правила землепользования**

**и застройки муниципального образования**

**Лесниковского сельсовета Кетовского района**

**Курганской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слушаний № 301-7 от 25 июня 2020 года, Протоколом публичных слушаний № 301-8 от 25 июня 2020 года, Заключением о результатах публичных слушаний от 26 июня 2020 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:

1.1 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ.

Глава Кетовского района С.А.Дудин

Председатель

Кетовской районной Думы В.Н. Корепин

исп. Родин М.А.

(35231) 2-37-17

Разослано по списку (см. на обороте)

**Приложение к решению**

**Кетовской районной Думы**

**от «02» сентября 2020 г. №500**

**«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области»**

**Администрация Кетовского района**

**Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области**

**с. Кетово**

**2020**

**Введение**

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области (далее – Правил ПЗЗ) разработан Администрацией Кетовского района на основании:

- положения п.3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ190 от 29.12.2004г.);

- положения п.20 части 1 статьи 14 закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановления Администрации Кетовского района № 837 от 13 мая 2020 г. « О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области».

При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные Постановлением правительства Курганской области от 30.03.2009 №178;

***Исходные данные, используемые для проекта****:*

1. Правила замлепользования и застройки Лесниковского сельсовета размещенные на официальном сайте Администрации Кетовского района (адрес: <http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/dokumenty_gp_i_pzz_stp_ngp_rayona/>);
2. Кадастровые планы территории.

**Обоснование изменений Правил землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.**

Настоящий проект внесения изменений в правила землепользования и застройки предполагает внесение изменений в текстовую часть правил.

*В соответствии с проектом:*

1. В тестовую часть вносятся следующие изменения:

1.1 Градостроительные регламенты Статьи 49. Градостроительные регламенты. Жилые зоны Части III Правил землепользования и застройки муниципального образования Лесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области изложить в следующей редакции:

**Статья 49. Градостроительные регламенты. Жилые зоны**

Таблица 1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства** | **Код** | **Описание вида разрешенного**  **использования земельного участка** | | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | |
| **Зона застройки индивидуальными жилыми домами малоэтажными жилыми домами блокированной застройки – Ж1** | | | | | | |
| Основные виды разрешенного использования | | | | | | |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | * размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); * выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур; * размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | | * минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; * максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м; * минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли – 20 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 30 % * до постройки для содержания скота и птицы   – 4 м;  до других хозяйственных и прочих строений 1 м;   * до открытой стоянки – 1 м; * до отдельно стоящего гаража – 1 м; * до стволов высокорослых деревьев – 4 м; * до стволов среднерослых деревьев – 2 м; * до кустарника – 1 м; * вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается; | | |
| Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | * размещение   малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);   * обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; * размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях малоэтажного   многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более  15 % общей площади помещений дома | | * максимальный размер земельного участка –   не подлежит установлению;   * минимальный размер земельного участка – 200 кв. м; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений; * минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4; * максимальная высота до конька – 25 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 60 % | | |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | * размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; * производство сельскохозяйственной продукции; * размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; * содержание сельскохозяйственных животных | | * минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; * максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м; * минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли – 20 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 30 % * до постройки для содержания скота и птицы   – 4 м;  до других хозяйственных и прочих строений– 1 м;   * до открытой стоянки – 1 м; * до отдельно стоящего гаража – 1 м; * до стволов высокорослых деревьев – 4 м; * до стволов среднерослых деревьев – 2 м; * до кустарника – 1 м; * вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. | | |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | * размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними   жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для  проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);   * разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; * размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; * обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | | * минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; * максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м; * минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли – 20 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 30 % * до постройки для содержания скота и птицы   – 4 м;  до других хозяйственных и прочих строений– 1 м;   * до открытой стоянки – 1 м; * до отдельно стоящего гаража – 1 м; * до стволов высокорослых деревьев – 4 м; * до стволов среднерослых деревьев – 2 м; * до кустарника – 1 м; * вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается; | |
| Ведение огородничества | 13.1 | * осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | | * минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м; * максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.; | |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | * Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не пожлежат установлению; * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению | |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | * Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; * размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par186), [4.9](#Par382), [7.2.3](#Par567), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит * установлению | |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | * размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | | * минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов – не подлежат установлению; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит устновлению; * максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежат установлению; | |
| Условно разрешенные виды использования | | | | | |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | * размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного   использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – 60% | |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | * размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для   обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права  жителей, не требует  установления санитарной зоны | | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | * размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для   обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,  необходимых для сбора и плавки снега) | | * предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению | |
| Магазины | 4.4 | * размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | | * минимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м. * максимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м. * минимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для магазинов) – 300 кв.м. * максимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для магазинов) – не подлежат установлению * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * максимальный процент застройки земельного участка – 60 % | |
| **Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами - Ж-3.** | | | | |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | * Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); * обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; * размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | * максимальный размер земельного участка –   не подлежит установлению;   * минимальный размер земельного участка – 200 кв. м; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений; * минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4; * максимальная высота до конька – 25 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 60 % | |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | * Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; * благоустройство и озеленение; * размещение подземных гаражей и автостоянок; * обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; * размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | * максимальный размер земельного участка –   не подлежит установлению;   * минимальный размер земельного участка – 200 кв. м; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений; * минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4; * максимальная высота до конька – 25 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 60 % | |
| Ведение огородничества | 13.1 | * осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | * минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м; * максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.; | |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | * Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не пожлежат установлению; * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению | |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | * Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; * размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par186), [4.9](#Par382), [7.2.3](#Par567), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит * установлению | |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | * размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | * минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов – не подлежат установлению; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит устновлению; * максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежат установлению; | |
| Условно разрешенные виды использования | | | | |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | * размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного   использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – 60% | |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | * размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для   обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права  жителей, не требует  установления санитарной зоны | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | * размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для   обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,  необходимых для сбора и плавки снега) | * предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению | |
| Магазины | 4.4 | * размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | * минимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м. * максимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м. * минимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для магазинов) – 300 кв.м. * максимальные размеры земельного участка для объектов торгового назначения (для магазинов) – не подлежат установлению * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * максимальный процент застройки земельного участка – 60 % | |

1.2 Часть Статьи 51.3 Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования Части III Правил землепользования и застройки муниципального образования Лесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области для территориальных зон СХ-6, СХ-7 изложить в следующей редакции:

**СХ-6. Зона сельскохозяйственного использования населением без ограничения использования пестицидов и ядохимикатов**

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон ведения садоводства и огородничества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | | | |
| Ведение садоводства | 13.2 | * осуществление отдыха и (или) выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; * размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | * минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; * максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; * минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли – 20 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 30 % * до постройки для содержания скота и птицы   – 4 м;  до других хозяйственных и прочих строений 1 м;   * до открытой стоянки – 1 м; * до отдельно стоящего гаража – 1 м; * до стволов высокорослых деревьев – 4 м; * до стволов среднерослых деревьев – 2 м; * до кустарника – 1 м; * вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| Ведение огородничества | 13.1 | * осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | * минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м; * максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.; |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | * размещение объектов улично- дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм   благоустройства | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Земельные участки общего назначения | 13.0 | * Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования | | | |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | * Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; * размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par186), [4.9](#Par382), [7.2.3](#Par567), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |  размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не пожлежат установлению; * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |

**СХ-7. Зона сельскохозяйственного использования с ограничением использования пестицидов и ядохимикатов**

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон ведения садоводства и огородничества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования | | | |
| Ведение садоводства | 13.2 | * осуществление отдыха и (или) выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; * размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | * минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; * максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; * минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; * предельное количество этажей – 3; * предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли – 20 м; * максимальный процент застройки земельного участка – 30 % * до постройки для содержания скота и птицы   – 4 м;  до других хозяйственных и прочих строений 1 м;   * до открытой стоянки – 1 м; * до отдельно стоящего гаража – 1 м; * до стволов высокорослых деревьев – 4 м; * до стволов среднерослых деревьев – 2 м; * до кустарника – 1 м; * вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| Ведение огородничества | 13.1 | * осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | * минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м; * максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.; |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | * размещение объектов улично- дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм   благоустройства | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Земельные участки общего назначения | 13.0 | * Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; * максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования | | | |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | * Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; * размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par186), [4.9](#Par382), [7.2.3](#Par567), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м; * предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |  размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | * минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; * минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не пожлежат установлению; * максимальное количество этажей – 1; * максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |