 **Приложение № 3**

Уважаемая Наталья Анатольевна!

На запрос о предоставлении сведений из Правил землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области для земельного участка площадью 1019 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012901:2315 расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Луговая, уч. 4 А сообщаем:

1. **Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается.**

Установлен градостроительный регламент.

Земельный участок находится в территориальной зоне Ж-1

**Из правил землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области:**

**48.1. Зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1)**

1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды разрешенного использования**  **земельных участков** | **Содержание видов разрешенного использования земельных участков** | **Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков** |
| Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | Дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех этажей. Максимальный процент застройки земельного участка - 30%, другие параметры в  таблице 60 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры | Дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех этажей. Максимальный процент застройки земельного участка - 30%,  другие параметры в таблице 60 |
| Блокированная жилая застройка  (код 2.3) | Блокированные жилые дома | Этажность – не выше 3-х этажей. Блокированные двухквартирные жилые дома, состоящие из двух блоков. Максимальный процент застройки земельного участка - 30% на один блок, другие  параметры в таблице 60 |
| Обслуживание жилой застройки (код 2.7) | Объекты капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1 (коммунальное обслу- живание), 3.4 (здравоохранение), 3.4.1 (амбулаторно-поликлиническое обслужи- вание), 3.10.1 (амбулаторное ветери- нарное обслуживание), 4.7 (гостиничное обслуживание), если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет  существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны | Таблица 60, 61 |

\* - В основных видах использования из разрешенных пунктом 3.3 Классификатора предусматриваетсятолько размещение бань для индивидуального пользования

1. Условно разрешенные виды использования

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды разрешенного использования**  **земельных участков** | **Содержание видов разрешенного использования земельных участков** | **Параметры разрешенного строительств и использования земельных участков** |
| Магазины (код 4.4) | Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров | Ограничение торговой площади магазинов в сельской жилой застройке  до 50 кв. м |

1. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды разрешенного использования**  **земельных участков** | **Содержание видов разрешенного использования земельных участков** | **Параметры разрешенного строительства и**  **использования земельных участков** |
| Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный гараж | Предельные параметры в таблице 61. Водоотвод с крыш объектов должен осуществляться на земельный участок собственника |
| Подсобные сооружения |
| Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных  культур |
|  | Гараж | Предельные параметры в |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | Иные вспомогательные сооружения | таблице 61. Водоотвод с крыш объектов должен осуществляться на земельный участок собственника |
| Производство сельскохозяйственной  продукции |
| Содержание сельскохозяйственных  животных |
|  | Индивидуальный гараж | Предельные параметры в |
| Блокированная жилая застройка  (код 2.3) | таблице 61. Водоотвод с крыш объектов должен  осуществляться на земельный участок |
| Иные вспомогательные сооружения |
| Разведение декоративных и плодовых |
|  | деревьев, овощных и ягодных культур | собственника |

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков (для зон Ж-1 и Ж-2):

1) При проектировании территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:

- от внешних стен индивидуального или блокированного жилого дома до красной линии улицы следует принимать не менее 5 м (от красной линии проезда – не менее 3 м), до ограждения участка следует принимать не менее 4,5 м, со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 м.

2) До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-гигиеническим условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:

- от индивидуального и блокированного (двухквартирного) жилого дома – 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- от кустарника – 1 м.

На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами или блокированными (двухквартирными) жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

3) Вид ограждения участка и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Максимальная высота ограждений между смежными участками устанавливается не более 220 см, по красной линии не более 250 см.

4) Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

5) Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и помет). Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом компостирования на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и попадание навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву. В случае невозможности использования на приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления и территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области.

6) При строительстве хозяйственных построек для содержания и разведения животных в личных подсобных хозяйствах граждан расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в таблице:

Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| **Нормативный разрыв, не менее, метров** | **Поголовье, голов, не более** |
| **свиньи** | | **крупный рогатый скот** | **овцы, козы** | **лошади** | **птица** | **маточное поголовье основного стада** |
| **кролики** |
| 10 | 5 | | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 |
| 20 | 8 | | 8 | 15 | 8 | 45 | 20 |
| 30 | 10 | | 10 | 20 | 10 | 60 | 30 |
| 40 | 15 | | 15 | 25 | 15 | 75 | 40 |

При несоблюдении расстояния от мест содержания животных до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке владелец личного подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество содержащихся на приусадебном земельном участке сельскохозяйственных животных либо вынести содержание превышающего предельную норму количества животных за пределы населенного пункта с регистрацией владельца личного подсобного хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

* 1. На территории с застройкой индивидуальными и блокированными жилыми домами стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведённого участка. Запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн (п.90 Региональные нормативы Курганской области).

Таблица 60

| №  п. | Кодовое обозначение территориальных зон и видов разрешенного использования земельных участков | Градостроительные регламенты территориальных зон, функциональные зоны для которых градостроительные регламенты не устанавливаются | |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельные параметры земельных участков | | | | | | | |  | | | | |
| Минимальная площадь земельных участков, (га) | Максимальная площадь земельных участков, (га) | | Минимальная ширина земельных участков, (м) | Максимальная ширина земельных участков, (м) | Минимальная длина земельных участков, (м) | Максимальная длина земельных участков, (м) | Норма делимости, (м) | Минимальные отступы от границ зем-х участков в целях определе-ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) | Минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, (ед.) | Максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, (ед.) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений (м.) | Минимальный процент застройки в границах земельного участка\*, (процент) |
|  | **Ж-1** | 0,06 | 0,15 | | 12 | 70 | 12 | 200 | 0,04 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 |

Примечание.

* 1. \* без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов
  2. НПУ- не подлежат установлению

**Статья 71. Предельные величины размеров земельных участков объектов капитального строительства и территорий с назначенными видами разрешённого использования**

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков с указанием территориальной зоны, **для конкретных объектов**.

Данные параметры соответствуют требованиям СП 42.13330.2011, СП 30-102-99, СНиП 31-06-2009,СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 21-02-99\*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.4.1204-03,СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 42-125-4437-87, СанПиН 2.1.3.2630-10, региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. Размеры земельных участков, не нормируемые строительными и санитарными нормами и правилами установлены по наиболее часто встречающимся случаям (\*\*\*).

1. Таблица 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | 1. Размеры земельных участков | 1. Территориальные зоны | 1. Примечания |
| 1. **Объекты социальной, культурно-бытовой и коммунальной инфраструктуры** | | | |
| 1. **Организации, учреждения, управления. Кредитно-финансовые учреждения.** | | | |
| 1. Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. ОД-1, ОД-2 | 1. СП 42.13330.2011 2. СП 30-102-99 |
| 1. Отделения связи, объект | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. ОД-1 | 1. СП 42.13330.2011 2. СП 30-102-99 |
| 1. Отделения и филиалы банков 2. (встроенно-пристроенные и отдельно стоящие) | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. ОД-1, ОД-2 | 1. СП 42.13330.2011 2. СП 30-102-99 |
| 1. Отделения, участковые пункты полиции (отдельно стоящие) | 1. 0,05 – 0,15 га | 1. П-2 | 1. СП 42.13330.2011 2. СП 30-102-99 3. СП 12-95,региональные 4. нормативы Курганской области. |
| 1. **Учреждения народного образования** | | | |
| 1. Детские дошкольные учреждения, место | 1. Не менее 150 м2 при норме: 2. 10 мест – 35м2х10 = 350м2 3. 25 мест – 35м2х25 = 900м2 4. 50 мест – 35м2х50 = 1800 м2 | 1. ОД-3 | 1. СП 42.13330.2011 2. СанПиН 2.4.1.2660-10 |
| 1. Общеобразовательные школы, учащиеся | 1. 50 мест – 50м2х50 = 2500 м2 2. 200 мест – 50м2х200 = 10000м2 3. 500 мест – 60м2х500 = 30000м2 | 1. ОД-3 | 1. СП 42.13330.2011 2. СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| 1. Внешкольные учреждения дополнительного образования | 1. 500 - 1000м2 | 1. ОД-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских | 1. до 300 мест -1,4-2 га | 1. ОД-3 | 1. СанПиН 2.4.3.1186-03 |
| 1. Учреждения среднего специального и профессионального образования с учебно-лабораторными и учебно-производственными корпусами и мастерскими | 1. до 300 мест -2 га | 1. ОД-3 | 1. СанПиН 2.4.3.1186-03 |
| 1. **Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения** | | | |
| 1. Поликлиники, амбулатории, | 1. Минимум 0,5га | 1. ОД-1 | 1. СП 42.13330.2011 2. СанПиН 2.1.3.2630-10 3. региональные 4. нормативы Курганской области. |
| 1. Пункты скорой медицинской помощи, | 1. 0.05 - 0,1 га | 1. ОД-1 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, общая врачебная практика | 1. 0,2 га | 1. ОД-1 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Аптеки (отдельно стоящие) 2. (код Классификатора 4.4 применительно) | 1. 0,2 – 0,4 га | 1. Ж-1, Ж-2, ОД-1, ОД-2 | 1. СП 42.13330.2011, региональные 2. нормативы Курганской области. |
| 1. Аптечные киоски | 1. 0,08 га | 1. Ж-1, Ж-2, ОД-1, ОД-2 | 1. региональные 2. нормативы Курганской области. |
| 1. Молочные кухни, (отдельно стоящие) | 1. 0,15 га | 1. ОД-1 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Туристские базы, | 1. 65-80 м на 1 место; 0,1 – 1,0 га | 1. Р-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Центры обслуживания туристов | 1. 0,05-0,1 | 1. ОД-1, Р-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Кемпинги | 1. 135-150 м на 1 место; 0,1 – 0,5 | 1. Р-1, Р-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Гостиницы | 1. 55 м на 1 место; 0,1 – 0,3 га | 1. ОД-2, Р-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Специальные учреждения социальной защиты: |  |  |  |
| 1. Центры социального обслуживания населения | 1. 0,05 – 0,1 га | 1. ОД-1 | 1. \*\*\* |
| 1. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 1. Стадионы (поля и площадки для спортивных игр) | 1. 0,7 - 0,9 га | 1. Р-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Универсальные спортивные залы общего пользования, | 1. 0,25 – 0,5 га | 1. Р-3 | 1. СП 31-112-2004 |
| 1. Тренажёрные залы | 1. 0,1 – 0,5 га | 1. Ж-2 | 1. СП 42.13330.2011 2. СП 31-112-2004 |
| 1. Катки | 1. 0,02 – 0,2 га | 1. Р-3 | 1. \*\*\* |
| 1. Хоккейные площадки | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. Р-3 | 1. \*\*\* |
| 1. Теннисные корты | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. Р-3 | 1. \*\*\* |
| 1. Детские и юношеские спортивные школы | 1. 0,2 – 0,5 га | 1. ОД-3 | 1. \*\*\* |
| 1. Солярии | 1. 0,03 | 1. ОД-2 | 1. \*\*\* |
| 1. Лыжные базы | 1. 0,05 – 0,1 | 1. Р-3 | 1. \*\*\* |
| 1. **Учреждения культуры и искусства** | | | |
| 1. Клубы и учреждения клубного типа; кинотеатры | 1. 0,2 – 0,5 га | 1. ОД-1 | 1. СП 42.13330.2011, 2. региональные 3. нормативы Курганской области. |
| 1. Библиотеки (отдельно стоящие), архивы, информационные центры | 1. 0,05 – 0,1 | 1. ОД-1 | 1. \*\*\* |
| 1. Конфессиональные (культовые) объекты | 1. 0,02 – 0,3 га при норме до 7 м площади участка на единицу вместимости храма; | 1. ОД-2 | 1. СП 31-103-99, региональные 2. нормативы Курганской области |
| 1. **Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания** | | | |
| 1. Магазины, м2 торговой площади 2. до 50 м2 3. св 50 до 100 м2 4. св 100 | 1. 0,03 – 0,04 га 2. 0,05 – 0,1 га 3. 0,1 – 0,3 га | 1. Ж-1, Ж-2, ОД-1, ОД-2, П-1, П-2 | 1. СП 42.13330.2011, 2. СП 30-102-99, региональные 3. нормативы Курганской области |
| 1. Открытые рынки | 1. От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 2. 14 м2 - при торговой площади до 600 м2, 3. 7 м2 - св. 3000 м2, но не более ,025 га | 1. ОД-2, П-2 | 1. СП 42.13330.2011, региональные 2. нормативы Курганской области |
| 1. Временные торговые объекты: 2. торговые павильоны 3. торговые киоски | 1. 0,02 – 0,1 га | 1. Все территориальные зоны | 1. \*\*\* |
| 1. Мини-рынки | 1. 0,02 | 1. ОД-2, П-3 | 1. \*\*\* |
| 1. Предприятия общественного питания, столовые, кафе, закусочные, бары 2. до 50 пос.мест 3. св. 50 до 150 | 1. 0,2-0,15 га 2. 0,2-0,25 га | 1. ОД-1, ОД-2, П-1, П-2, П-3 | 1. СП 42.13330.2011, региональные 2. нормативы Курганской области |
| 1. Приёмные пункты предприятий бытового обслуживания и предприятия бытового обслуживания (парикмахерские и т.д.) (отдельно стоящие) на 1 – 3 раб места | 1. 0,03 – 0,05 га | 1. ОД-1, ОД-2 | 1. \*\*\* |
| 1. Общественные бани | 1. 0,2-0,4 га | 1. ОД-1, ОД-2 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. **Учреждения жилищно-коммунального хозяйства** | | | |
| 1. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и обслуживающие компании | 1. 0,07 – 0,5 га | 1. П-3 | 1. \*\*\* |
| 1. Пункт приема вторичного сырья, объект | 1. 0,01 га на объект | 1. П-2, П-3 | 1. \*\*\* |
| 1. **Объекты ритуального назначения** | | | |
| 1. Бюро похоронного обслуживания | 1. 0,1 – 0,25 | 1. ОД-2 | 1. \*\*\* |
| 1. Кладбище традиционного захоронения | 1. 0,24 га на 1 тыс. чел. Но не менее 0,5 га | 1. СН-1 | 1. \*\*\* |
| 1. **Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств** | | | |
| 1. Гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей: |  |  |  |
| 1. Боксового типа | 1. 30 м2 на один бокс, но не более 0,075 га (25 боксов) на один блок | 1. Ж-2, ОД-1, ОД-2, П-1, П-2, П-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля | 1. 30м2 – 60м2 | 1. Ж-1, Ж-2 | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытые | 1. 25м2 на одно место, но не более 0,13 га (50 мест) на одну стоянку | 1. Все зоны | 1. СП 42.13330.2011 |
| 1. Гаражи грузовых автомобилей | 1. 0,5 – 2 га | 1. П-1, П-2, П-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей | 1. 0,2 – 0,5 га | 1. П-1, П-2, П-3 | 1. СП 42.13330.2011 |
| Автозаправочные станции | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. ОД-3, П-2 | 1. СП 42.13330.2011 |
| Авторемонтные и автосервисные предприятия | 1. 0,1 – 0,5 га | 1. ОД-3, П-2, П-3 | 1. Не более 5 постов |
| Автомойки | 1. 0,05 – 0,1 га | 1. ОД-3, П-2, П-3 | 1. Не блее 2х постов |
| **Прочие объекты и виды использования** | | | |
| Пожарные депо | 1. 0,3 – 1,0 га | 1. П-3 | 1. Технический регламент по пожарной безопасности |
| Ветлечебницы без содержания животных | 1. 0,1 – 0,3 га | 1. ОД-2, СХ-3 | 1. \*\*\* |
| Ветлечебницы с содержанием животных | 1. 0,3 – 0,5 га | 1. СХ-3 | 1. \*\*\* |
| **Производственные, коммунально-складские и инженерно-технические объекты** | | | |
| Строительная промышленность | 1. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП, но не менее 0,5 га; более 2 га | 1. П-1, П-2 | 1. СП 42.13330.2011, 2. региональные 3. нормативы Курганской области. |
| Обработка древесины | 1. --//-- | 1. П-1, П-2 | 1. СП 42.13330.2011, 2. региональные 3. нормативы Курганской области. |
| Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ | 1. --//-- | 1. П-1, П-2, П-3 | 1. СП 42.13330.2011, 2. региональные 3. нормативы Курганской области. |
| Текстильные производства и производства легкой промышленности | 1. --//-- | 1. П-2, П-3 | 1. СП 42.13330.2011, 2. региональные 3. нормативы Курганской области |
| **Объекты складского назначения** | | | |
| Оптовые базы и склады | 1. размер участка складского объекта принимается по инвестиционному предложению, но не менее 0,5 га, не более 2 га | 1. П-2, П-3 | 1. региональные 2. нормативы Курганской области |
| **Здания управления и другие здания, сооружения** | | | |
| Здания управления предприятий | 1. 0,1 – 0,3 га | 1. П-1, П-2, П-3 | 1. \*\*\* |
| **Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры** | | | |
| Котельные и энергоблоки | 1. 0,7 - 1,0 га | 1. Все зоны | 1. СП 42.13330.2011 |
| Скважины ХПВ | 1. 0,25 – 0,3 | 1. Все зоны | 1. \*\*\* |
| Станции водоподготовки | 1. 1 – 1,2 га | 1. ИТ | 1. СП 42.13330.2011 |
| Водонапорные башни | 1. 0,05 – 1,0 га | 1. ИТ | 1. \*\*\* |
| Трансформаторные подстанции | 1. 0,03 – 0,05 га | 1. Все зоны | 1. \*\*\* |
| Теплопункты | 1. 0,03 – 0,05 га | 1. ОД-1, ОД-2 | 1. \*\*\* |
| Газораспределительные пункты | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. Т-2 | 1. \*\*\* |
| Газораспределительные станции | 1. 0,5 – 1,0 га | 1. ИТ | 1. \*\*\* |
| Очистные сооружения очистки ХБ стоков | 1. 0,2 – 0,5 га | 1. СН-2 | 1. СП 42.13330.2011 |
| Локальные очистные сооружения очистки ливневых стоков | 1. 0,1 – 0,2 га | 1. ИТ | 1. \*\*\* |
| **Природно-рекреационные территории и объекты** | | | |
| Парки | 1. 1,0 – 2,0 га | 1. Р-2 | 1. региональные 2. нормативы Курганской области. |
| Скверы, сады, бульвары | 1. 0,05 – 0,5 | 1. Все зоны | 1. СП 42.13330.2011, 2. региональные 3. нормативы Курганской области |
| Городские леса  лесопарки | 1. -------- | 1. Р-2 | 1. \*\*\* |
| Озеленение специального назначения | 1. В соответствии с требованиями СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 1. Р-2 | 1. \*\*\* |
| Оборудованные места для пикников | 1. 0,01 – 0,02 га | 1. Р-2 | 1. \*\*\* |
| Детские площадки, площадки для отдыха | 1. 0,01 – 0,05 га | 1. Ж-1, Ж-2, ОД-3, 2. Р-1, Р-2, Р-3 | 1. \*\*\* |
| Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | 1. 0,01 – 0,03 | 1. Р-1, Р-2, Р-3 | 1. \*\*\* |
| Пункты проката спортивно-рекреационного инвентаря | 1. 0,02 – 0,05 | 1. Р-3 | 1. \*\*\* |
| **Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации земельных участков и объектов капитального строительства** | | | |
| **Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (транспорт, связь и т.д.)** | | | |
| Улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации вне территорий общего пользования | 1. размер участка принимается по инвестиционному предложению | 1. Все зоны | 1. \*\*\* |
| Автоматические телефонные станции | 1. 0,1- 0,3 га | 1. П-1, П-2, П-3 | 1. региональные 2. нормативы Курганской области |
| Антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи | 1. 0,1 – 0,3 га | 1. П-1, П-2, П-3 | 1. региональные 2. нормативы Курганской области |
| Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы) | 1. 0,1 – 0,3 га | 1. Все зоны | 1. \*\*\* |
| Объекты благоустройства: |  |  |  |
| Площадки для выгула собак | 1. 0,01 – 0,02 га | 1. Ж-1, Ж-2 | 1. региональные 2. нормативы Курганской области |
| Элементы благоустройства, малые архитектурные формы | 1. --------------- | 1. Все зоны |  |
| Общественные туалеты | 1. 0,01 га | 1. ОД-1, ОД-2, Р-2, Р-3, П-1, П-2, П-3 | 1. \*\*\* |
| Объекты санитарной очистки территории: |  |  |  |
| Площадки для мусорных контейнеров | 1. 0,003 - 0,005 га | 1. Все зоны | 1. \*\*\* |

**Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Решение Колташевской сельской Думы от 20.05.2014 г. № 179.1 | | (наименование представительного органа местного самоуправления, | | «Об утверждении Правил землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» | | реквизиты акта об утверждении правил) | | Решение Колташевской сельской Думы от 15.11.2016 г. № 64 | | (наименование представительного органа местного самоуправления, | | «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» | | реквизиты акта об утверждении правил) | | Решение Колташевской сельской Думы от 16.02.2017 г. № 72 | | (наименование представительного органа местного самоуправления, | | «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» | | реквизиты акта об утверждении правил) | | | Решение Колташевской сельской Думы от 06.10.2017 г. № 86 | | (наименование представительного органа местного самоуправления, | | «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» | | реквизиты акта об утверждении правил) | | Решение Колташевской сельской Думы от 16.11.2017 г. № 93 | | (наименование представительного органа местного самоуправления, | | «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» | | реквизиты акта об утверждении правил) | |
| |  | | --- | | Решение Колташевской сельской Думы от 26.12.2017 г. № 101 | | (наименование представительного органа местного самоуправления, | | «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области» | | реквизиты акта об утверждении правил) | |

Начальник отдела

архитектуры и градостроительства С.С. Влеско

Белобородова О.С.

(35231)2-37-17